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PROTOKÓŁ ODBIORU PRACY OD WYKONAWCY
 WYKONANIA INSTALACJI WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII / MAGAZYNEM CIEPŁA
Program Priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii
Część 2) finansowanie ze środków FM”
od Wykonawcy lub Wnioskodawcy w przypadku samodzielnego montażu urządzeń.
Protokół należy wypełniać na komputerze lub literami drukowanymi.
Jeżeli dokument będzie nieczytelny jest to podstawą do jego zakwestionowania i skierowania do poprawy.
1. DANE OGÓLNE 
1.A. DANE WNIOSKODAWCY:
	Imię:

	Nazwisko:


1.B. ADRES LOKALIZACJI PRZYŁĄCZENIA MAGAZYNU ENERGII / MAGAZYNU CIEPŁA:
	Województwo:

	Powiat:

	Gmina:

	Miejscowość:

	Ulica:

	Numer domu:
	Numer lokalu:

	⃝ w miejscowości nie ma nazwy ulicy

	
	⃝ brak nr lokalu

	⃝ brak numeru domu – podaj numer działki
	
	

	Kod pocztowy:

	Poczta:



1.C. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
	Należy wpisać pełne dane identyfikacyjne Wykonawcy (nazwa adres i numer NIP) – może być pieczątka firmy. Jeżeli Wnioskodawca dokonał montażu samodzielnie pole należy zostawić bez wypełnienia

	Dane Wykonawcy:








1.D. MONTAŻ WYKONANY SAMODZIELNIE
Oświadczam, że montaż urządzenia wykonałam/łem samodzielnie	TAK	⃝	NIE	⃝






2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
2.B. NALEŻY ZAZNACZYĆ ZAKRES WYKONANYCH PRAC
	1. 
	ZESTAW MAGAZYNOWANIA ENERGII (ME-F/U)
Magazyn energii + falownik hybrydowy / urządzenie tożsame umożliwiające współpracę magazynu energii z instalacją OZE.
	TAK/NIE

	2. 
	MAGAZYN ENERGII (ME)

	TAK/NIE

	3. 
	MAGAZYN CIEPŁA (MC)

	TAK/NIE


2.B.1. ZESTAW MAGAZYNOWANIA ENERGII (ME-F/U)
	1
	Magazyn energii (ME)

	1.1
	Koszty kwalifikowane 

	

	
	Należy wpisać kwoty BRUTTO z faktur. Koszt magazynu energii nie może przekroczyć 3.000,00 zł za 1 kWh pojemności nominalnej.

	1.2
	Data montażu magazynu energii

	

	
	Data musi być zgodna z datą zakończenia prac montażowych.

	1.3
	Data przyłaczenia magazynu energii do Operatora Sieci Dystrybucyjnej  

	

	
	Data musi być zgodna z datą dokumentu otrzymanego od OSD. Oświadczenia Wnioskodawcy nie będą uznawane.

	1.4
	Pojemność magazynu energii (kWh)
	


	
	Pojemność magazynu energii musi wynosić co najmniej 10 kWh.

	1.5
	Moc magazynu energii (kW)

	

	1.6
	Ilość modułów magazynu składająca się na zestaw

	

	1.7
	KRAJ pochodzenia magazynu energii

	

	1.8
	Producent magazynu energii

	

	1.9
	Model magazyn energii

	

	
	Model magazynu energii ma być wpisany dokładnie taki jak w karcie produktu.

	1.10
	Numer seryjny magazynu energii / numery seryjne modułów magazynu energii

	

	
	Jeżeli magazyn energii składa się z kilku modułów należy wpisać wszystkie numery seryjne.

	1.10.1
	1. Numer seryjny
	

	1.10.2
	2. Numer seryjny
	

	1.10.3
	3. Numer seryjny
	

	1.10.4
	4. Numer seryjny
	

	1.10.5
	5. Numer seryjny
	

	1.10.6
	6. Numer seryjny
	

	1.10.7
	7. Numer seryjny
	

	1.10.8
	8. Numer seryjny
	

	1.10.9
	9. Numer seryjny
	

	1.10.10
	10. Numer seryjny
	

	2
	Falownik hybrydowy / urządzenie tożsame (F/U)


	2.1
	KRAJ pochodzenia falownika hybrydowego / urządzenia tożsamego (F/U)
	

	
	Zaznaczona opcja będzie weryfikowana ze zdjęciem tabliczki znamionowej urządzenia. W przypadku braku zdjęcia lub braku możliwości jednoznacznego wskazania kraju pochodzenia urządzenia, dodatkowe dofinansowanie z tytułu produkcji urządzenia w UE nie będzie przyznane

	2.3
	Producent (F/U)

	

	2.4
	Model (F/U)

	

	
	Model magazynu energii ma być wpisany dokładnie taki jak w karcie produktu

	2.5
	Numer seryjny (F/U)

	

	2.6
	Numer seryjny falownika zdemontowanego / pozostałego

	

	
	Należy podać numer seryjny urządzenia, które zostało zdemontowane lub które nadal będzie funkcjonować w instalacji 

	3
	Oświadczam, że instalacja OZE, wraz z systemem magazynowania energii, jest wyposażona w system pracy wyspowej, tj. może podtrzymać swoją pracę w sytuacji braku zasilania z sieci.
	TAK/NIE



2.B.2. MAGAZYN ENERGII (ME)
(jeżeli wypełniono dane dla Zestawu magazynowania energii pola należy pozostawić puste)
	1
	Koszty kwalifikowane (ME)

	

	
	Należy wpisać kwoty BRUTTO z faktur

	2
	Data montażu magazynu energii

	

	
	Data musi być zgodna z datą zakończenia prac montażowych.

	3
	Data przyłączenia magazynu energii do Operatora Sieci Dystrybucyjnej

	

	
	Data musi być zgodna z datą dokumentu otrzymanego od OSD. Oświadczenia Wnioskodawcy nie będą uznawane.

	4
	Pojemność magazynu energii (kWh)

	

	5
	Moc magazynu energii (kW)

	

	6
	Ilość modułów magazynu składająca się na zestaw

	

	7
	Producent magazynu energii

	

	8
	KRAJ pochodzenia magazynu energii

	

	
	Zaznaczona opcja będzie weryfikowana ze zdjęciem tabliczki znamionowej urządzenia. W przypadku braku zdjęcia lub braku możliwości jednoznacznego wskazania kraju pochodzenia urządzenia, dodatkowe dofinansowanie z tytułu produkcji urządzenia w UE nie będzie przyznane.

	9
	Model magazyn energii

	

	
	Model magazynu energii ma być wpisany dokładnie taki jak w karcie produktu

	10
	Numer seryjny magazynu energii / numery seryjne modułów magazynu energii

	

	
	Jeżeli magazyn energii składa się z kilku modułów należy wpisać wszystkie numery seryjne

	
	10.1
	1. Numer seryjny
	

	
	10.2
	2. Numer seryjny
	

	
	10.3
	3. Numer seryjny
	

	
	10.4
	4. Numer seryjny
	

	
	10.5
	5. Numer seryjny
	

	
	10.6
	6. Numer seryjny
	

	
	10.7
	7. Numer seryjny
	

	
	10.8
	8. Numer seryjny
	

	
	10.9
	9. Numer seryjny
	

	
	10.10
	10. Numer seryjny
	

	11
	Wykonawca
	· Podmiot trzeci – NIP
· Montaż samodzielny

	
	Należy zaznaczyć odpowiednio zgodnie ze stanem faktycznym.

	12
	Oświadczam, że instalacja OZE, wraz z systemem magazynowania energii, jest wyposażona w system pracy wyspowej tj. może podtrzymać swoją pracę w sytuacji braku zasilania z sieci.
	TAK/NIE



2.B.3. MAGAZYN CIEPŁA (MC)
	1
	Koszty kwalifikowane (MC)

	

	
	Należy wpisać kwoty BRUTTO z faktur

	2
	Pojemność magazynu ciepła (dm3)

	

	3
	Moc magazynu ciepła (kW)

	

	
	Dotyczy tylko pompy ciepła do CWU

	4
	Klasa efektywności energetycznej

	

	5
	Producent magazynu ciepła

	

	6
	KRAJ pochodzenia magazynu ciepła

	

	
	Zaznaczona opcja będzie weryfikowana ze zdjęciem tabliczki znamionowej urządzenia. W przypadku braku zdjęcia lub braku możliwości jednoznacznego wskazania kraju pochodzenia urządzenia, dofinansowanie nie zostanie przyznane. 

	7
	Model magazyn ciepła

	

	
	Model magazynu ciepła ma być wpisany dokładnie taki jak w karcie produktu.

	8
	Rodzaj magazynu ciepła – zaznaczyć odpowiednio:
· zasobnik c.w.u. zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny; 
· zasobnik c.w.u. z grzałką elektryczną;  
· bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
· bufor ciepła z grzałką elektryczną; 
· bufor ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie; 
· pompa ciepła typu powietrze/woda, tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u.; 
· pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem

	9
	Numer seryjny magazynu ciepła

	

	10
	Data montażu magazynu ciepła

	

	
	Data musi być zgodna z datą zakończenia prac montażowych.

	11
	Wykonawca
	· Podmiot trzeci – NIP
· Montaż samodzielny

	12.
	Oświadczam, że wskazany magazyn ciepła wpływa na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wygenerowanej w mikroinstalacji OZE – źródłem energii ogrzewającej wodę jest m.in. energia elektryczną
	TAK/NIE



3. DANE SYSTEMU EMS:
	1
	Oświadczam, że zamontowane urządzenia zostały zintegrowane z systemem zarządzania energią, który rozumiany jest jako system inteligentnego sterowania przepływem energii pozyskanej z OZE pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła, według ustalonych priorytetów (bezpośredniego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła), a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci elektroenergetycznej.

	
	System zarządzania jest realizowany poprzez:

	
	1.1
	Funkcja zarządzania wbudowana w falownik hybrydowy 

	TAK/NIE

	
	1.2
	Moduł sterujący magazynem energii

	TAK/NIE

	
	1.3
	Zewnętrzny system zarządzania energią

	TAK/NIE

	
	1.3.a
	Producent systemu EMS

	

	
	1.3.b
	Nazwa systemu EMS nadana przez Producenta

	

	2
	Oświadczam, że Wnioskodawca został poinformowany, że system zarządzania energią musi spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z dokumentów UE takich jak NIS2, CRA oraz RED DA. 

	TAK/NIE

	
	Urządzenia musza spełniać wyżej wskazane normy jeżeli zostały zakupione po wejściu w życie wyżej wymienionych dokumentów. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku ma obowiązek pozyskać informację, czy jego system zarządzania energią już spełnia, czy będzie spełniać wskazane normy.

· Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) to unijne prawo, które nakłada surowe obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa na średnie i duże firmy działające w sektorach kluczowych dla gospodarki. Jej głównym celem jest ujednolicenie poziomu ochrony i odporności na cyberataki we wszystkich krajach UE.
· CRA - unijny Akt o cyberodporności (ang. Cyber Resilience Act) - Unijne rozporządzenie (weszło w życie w 2024 r., pełne stosowanie od 2027 r.) narzuca rygorystyczne normy projektowania, produkcji i wsparcia dla wszystkich urządzeń połączonych z internetem (IoT) oraz oprogramowania. Szczegółowe wymagania poznasz na stronach gov.pl oraz Komisji Europejskiej.
· RED-DA (Radio Equipment Directive Delegated Authority) to akt delegowany do unijnej dyrektywy radiowej (RED). Wprowadza on obowiązkowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych i internetowych wprowadzanych na rynek UE. Przepisy te są kluczowe, aby urządzenia IoT były chronione przed cyberatakami. 
Najważniejsze informacje o normie:
· Kogo dotyczy: Producentów, importerów i dystrybutorów każdego urządzenia komunikującego się bezprzewodowo.

· Główne filary bezpieczeństwa: Zgodność opiera się zazwyczaj na serii norm zharmonizowanych EN 18031 i wymaga:
1. Ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem.
2. Zabezpieczenia prywatności i danych osobowych użytkownika.
3. Ochrony przed uszkodzeniem oprogramowania sieciowego podczas przesyłania aktualizacji.

	3
	Oświadczam, że Wnioskodawca został poinformowany, że system zarządzania energią musi spełniać normę ETSI EN 303 645

	TAK/NIE

	
	ETSI EN 303 645 to wiodąca europejska norma określająca podstawowe wymagania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla konsumenckich urządzeń Internetu Rzeczy (IoT), takich jak smartwatche, kamery, routery czy sprzęt AGD. Została opracowana w celu ochrony danych użytkowników i uodpornienia sprzętu na cyberataki.
Norma bazuje na 13 kluczowych zaleceniach, które przekładają się na 68 szczegółowych postanowień (w tym 33 wymagania obowiązkowe). Główne filary standardu obejmują: [1]
· Brak uniwersalnych haseł: Wymóg stosowania unikalnych haseł początkowych lub zmuszania użytkownika do ich zmiany przy pierwszej konfiguracji.
· Bezpieczne zarządzanie aktualizacjami: Zapewnienie procesu łatwego aktualizowania oprogramowania sprzętu przez producenta.
· Bezpieczne przechowywanie danych: Ochrona danych osobowych i poufnych informacji (np. haseł) przed nieautoryzowanym dostępem, w tym ich bezpieczne kasowanie.
· Minimalizacja powierzchni ataku: Wyłączanie nieużywanych interfejsów (np. portów) i usług sieciowych.
· Weryfikacja oprogramowania: Sprawdzanie integralności oprogramowania i podpisywanie kodu kryptograficznie.
· Raportowanie podatności: Zapewnienie kanału kontaktu (np. dla badaczy bezpieczeństwa), przez który można zgłaszać wykryte luki w urządzeniach.

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku ma obowiązek pozyskać informację, czy jego system zarządzania energią już spełnia, czy będzie spełniać wskazane normy.


4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
	LP.
	TREŚĆ OŚWIADCZENIA
	WYKONAWCA

	1
	Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia wyżej wymienionych elementów objętych dofinansowanie z programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii Część 2) finansowanie ze środków FM”.
	Podpis własnoręczny
 (imię i nazwisko) 
lub elektroniczny:

	2
	Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa - w tym prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
	

	3
	Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany i uruchomiony pod adresem wskazanym powyżej w części 1.B. 
	

	4
	Odbiorca prac - Wnioskodawca otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.
	

	5
	Obiorca prac - Wnioskodawca otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu, atesty urządzeń.
	

	6
	Wszystkie urządzenia, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem), dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
	

	7
	Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego. 
	



4. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
	LP.
	TREŚĆ OŚWIADCZENIA
	WNIOSKODAWCA

	1
	Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia wyżej wymienionych elementów objętych dofinansowanie z programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii Część 2) finansowanie ze środków FM”.
(dotyczy tylko przypadku, gdy Wnioskodawca własnymi siłami montuje i uruchamia zestaw magazynowania energii, magazyn energii, magazyn ciepła)

	Podpis własnoręczny
 (imię i nazwisko) 
lub elektroniczny:

	2
	Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą/zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń.
	Podpis własnoręczny
 (imię i nazwisko) 
lub elektroniczny:

	3
	Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany i uruchomiony pod adresem wskazanym powyżej w części 1.B .
	

	4
	Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem  dotyczy adresu, w którym została zrealizowana inwestycja polegająca na montażu mikroinstalacji OZE.
	

	5
	Oświadczam, że otrzymałem od sprzedawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu, atesty urządzeń.
	

	6
	Wszystkie urządzenia, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem), dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
	

	7
	Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego. 
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